Ausschreibungstext

Castello Kreissatz

................ m² Castello-Betonsteinpflaster als Kreissatz, Durchmesser 183 cm, mit unregelmäßig gebrochenen Kanten und Ecken, nach DIN EN 1338 und TL Pflaster-StB 2006 für Pflasterdecken, Rutsch-/Gleitwiderstand SRT-Wert > 65, liefern.

Formate (Nennmaß ohne Abstandhalter):

Steindicke 80 mm
entsprechend Liefereinheit, DI

Ausführung:
zweischichtig aus Kern- und Vorsatzbeton, durchgefärbt

Farben:
grau, anthrazit, rot, heidebraun, braun, erdbraun, sandfarben
flamenco, sahara, terracotta, arktis, havanna, herbstlaub, farbmix, caramel, muschelkalk, montana

Lieferant:
Heinrich Niemeier GmbH & Co. KG, Wellestraße 21, 49356 Diepholz

f. d. m² ............ EUR 

Summe ............ EUR