Ausschreibungstext

Drain-Maxima®

................ m² Drain-Maxima®-Betonsteinpflaster mit Abstandhaltern für versickerungsfähige Flächen, nach DIN EN 1338 und TL Pflaster-StB 2006 für Pflasterdecken, Rutsch-/Gleitwiderstand SRT-Wert > 65, liefern.

Sickerfläche ca. 16 %

Formate (Rastermaß):

Steindicke 80 mm
225 x 112,5 mm, DI

Ausführung:
zweischichtig aus Kern- und Vorsatzbeton, durchgefärbt

Farben:
grau
anthrazit
rot
weitere Farben auf Anfrage

Lieferant:
Heinrich Niemeier GmbH & Co. KG, Wellestraße 21, 49356 Diepholz

f. d. m² ............ EUR 

Summe ............ EUR