Ausschreibungstext

frieda® Großpflaster

................ m² frieda®-Betonsteinpflaster als Mehrsteinsystem, mit unregelmäßig gebrochenen Kanten und Ecken, nach DIN EN 1338 und TL Pflaster-StB 2006 für Pflasterdecken, Rutsch-/Gleitwiderstand SRT-Wert > 65, liefern.

Formate (Nennmaß ohne Abstandhalter):

Steindicke 100 mm
168 x 151 mm, DI
158 x 151 mm, DI
151 x 151 mm, DI
138 x 151 mm, DI
78 x 151 mm, DI

Ausführung:
zweischichtig aus Kern- und Vorsatzbeton, durchgefärbt

Farben:
anthrazit
grau-hell
wildfarben
bernstein
sandstein-hell
porphyrit

Lieferant:
Heinrich Niemeier GmbH & Co. KG, Wellestraße 21, 49356 Diepholz

f. d. m² ............ EUR 

Summe ............ EUR