Ausschreibungstext

frieda® Kleinpflaster

................ m² frieda®-Betonsteinpflaster als Mehrsteinsystem, mit unregelmäßig gebrochenen Kanten und Ecken, nach DIN EN 1338 und TL Pflaster-StB 2006 für Pflasterdecken, Rutsch-/Gleitwiderstand SRT-Wert > 65, liefern.

Formate (Nennmaß ohne Abstandhalter):

Steindicke 80 mm
118 x 98 mm, DI
108 x 98 mm, DI
98 x 98 mm, DI
88 x 98 mm, DI
60/40 x 98 mm, DI

Ausführung:
einschichtig, durchgefärbt

Farben:
anthrazit
grau-hell
wildfarben
bernstein
sandstein-hell
porphyrit

Lieferant:
Heinrich Niemeier GmbH & Co. KG, Wellestraße 21, 49356 Diepholz

f. d. m² ............ EUR 

Summe ............ EUR