Ausschreibungstext

Natura

................ m² Natura-Betonsteinpflaster ohne Fase, nach DIN EN 1338 und TL Pflaster-StB 2006 für Pflasterdecken, Rutsch-/Gleitwiderstand SRT-Wert > 65, liefern.

Formate (Nennmaß ohne Abstandhalter):

Steindicke 80 mm
230 x 180, DI
210 x 140, DI
140 x 140, DI

Steindicke 100 mm
210 x 140, DI
140 x 140, DI

Natura-Riemchen (Steindicke 70 mm)
210 x 68, DI

Bischofsmütze (Steindicke 80 mm)
70 x 140 x 200, DI

Ausführung:
zweischichtig aus Kern- und Vorsatzbeton, durchgefärbt

Farben:
grau, anthrazit, rot, heidebraun, braun, erdbraun, sandfarben
flamenco, sahara, terracotta, arktis, havanna, herbstlaub, farbmix, caramel, muschelkalk, montana

Lieferant:
Heinrich Niemeier GmbH & Co. KG, Wellestraße 21, 49356 Diepholz

f. d. m² ............ EUR 

Summe ............ EUR