Ausschreibungstext

Ökoflut Fusion®

................ m² Ökoflut®-Betonsteinpflaster mit Sickerkammern für versickerungsfähige Flächen, mit Verschiebesicherung Fusion®, nach BGB-RiNGB, liefern.

Sickerfläche ca. 30 %, Grünanteil bis 70 %

Formate (Rastermaß):

Steindicke 100 mm
612 x 408 mm

Steindicke 120 mm
612 x 408 mm

Ausführung:
zweischichtig aus Kern- und Vorsatzbeton, durchgefärbt

Farben:
grau
weitere Farben auf Anfrage

Lieferant:
Heinrich Niemeier GmbH & Co. KG, Wellestraße 21, 49356 Diepholz

f. d. m² ............ EUR 

Summe ............ EUR