Ausschreibungstext

Ökomaxima®

................ m² Ökomaxima®-Betonsteinpflaster mit Sickerkammern für versickerungsfähige Flächen, ohne Fase, nach BGB-RiNGB, liefern.

Sickerfläche ca. 35 %

Formate (Rastermaß):

Steindicke 100 mm
225 x 225 mm

Ausführung:
zweischichtig aus Kern- und Vorsatzbeton, durchgefärbt

Farben:
grau
weitere Farben auf Anfrage

Lieferant:
Heinrich Niemeier GmbH & Co. KG, Wellestraße 21, 49356 Diepholz

f. d. m² ............ EUR 

Summe ............ EUR