Ausschreibungstext

Ökopor®

................ m² Ökopor®-Betonsteinpflaster, wasserdurchlässig, gemäß BDB-Richtlinie für die Herstellung von wasserdurchlässigen Pflastersteinen aus haufwerksporigem Beton, liefern.

Versickerung ca. 891 Liter/ha*s

Formate (Nennmaß ohne Abstandhalter):

Steindicke 80 mm
Beispiel Domino: 210 x 210 mm
Beispiel Primus: 210 x 105 mm

Ausführung:
zweischichtig aus Kern- und Vorsatzbeton, durchgefärbt

Farben:
grau
anthrazit
rot
flamenco
arktis
havanna
weitere Farben auf Anfrage

Lieferant:
Heinrich Niemeier GmbH & Co. KG, Wellestraße 21, 49356 Diepholz

f. d. m² ............ EUR 

Summe ............ EUR