Ausschreibungstext

Ökovit

................ m² Ökovit-Betonsteinpflaster mit Sickerkammern für versickerungsfähige Flächen, nach BGB-RiNGB, liefern.

Ökovit maxi, Sickerfläche ca. 40 %

Formate (Rastermaß):

Steindicke 80 mm
612 x 408 mm

Steindicke 100 mm
612 x 408 mm

Ökovit mini, Sickerfläche ca. 33 %

Formate (Rastermaß):

Steindicke 80 mm
300 x 300 mm

Ausführung:
zweischichtig aus Kern- und Vorsatzbeton, durchgefärbt

Farben:
grau
weitere Farben auf Anfrage

Lieferant:
Heinrich Niemeier GmbH & Co. KG, Wellestraße 21, 49356 Diepholz

f. d. m² ............ EUR 

Summe ............ EUR