Ausschreibungstext

Optima Fusion

................ m² Optima-Betonsteinpflaster mit Verschiebesicherung Fusion®,mit Mini-Fase, nach DIN EN 1338 und  TL Pflaster-StB 2006 für Pflasterdecken, Rutsch-/Gleitwiderstand SRT-Wert > 65, liefern.

Formate (Nennmaß ohne Abstandhalter):

Steindicke 80 mm
210 x 140 mm, DI
140 x 140 mm, DI

Ausführung:
zweischichtig aus Kern- und Vorsatzbeton, durchgefärbt

Farben:
grau
anthrazit
sahara
morano

Lieferant:
Heinrich Niemeier GmbH & Co. KG, Wellestraße 21, 49356 Diepholz

f. d. m² ............ EUR 

Summe ............ EUR