Ausschreibungstext

Provence

................ m² Provence-Betonsteinpflaster als Mehrsteinsystem, mit geschwungener Kantenführung, ohne Fase, nach DIN EN 1338 und TL Pflaster-StB 2006 für Pflasterdecken, Rutsch-/Gleitwiderstand SRT-Wert > 65, liefern.

Formate (Nennmaß ohne Abstandhalter):

Steindicke 80 mm
150 x 250 mm, DI
150 x 300 mm, DIK
150 x 350 mm, DIK
200 x 250 mm, DI
200 x 300 mm, DIK
200 x 350 mm, DIK
250 x 300 mm, DIK
250 x 400 mm, DIK
250 x 500 mm, DIK
300 x 350 mm, DIK
300 x 400 mm, DIK
300 x 450 mm, DIK

Ausführung:
zweischichtig aus Kern- und Vorsatzbeton, durchgefärbt

Farben:
anthrazit
sahara
arktis
caramel

Lieferant:
Heinrich Niemeier GmbH & Co. KG, Wellestraße 21, 49356 Diepholz

f. d. m² ............ EUR 

Summe ............ EUR