Ausschreibungstext

Rasenmähkante

................ lfd. m Beton-Rasenmähkante nach DIN EN 1338 und TL Pflaster-StB 2006 für Pflasterdecken, Rutsch-/Gleitwiderstand SRT-Wert > 65, liefern.

Formate (L x B x H):

220 x 120 x 50 mm, DI
330 x 160 x 60 mm, DIK

Ausführung:
zweischichtig aus Kern- und Vorsatzbeton, durchgefärbt

Farben:
grau
anthrazit
rot
heidebraun
weitere Farben auf Anfrage

Lieferant:
Heinrich Niemeier GmbH & Co. KG, Wellestraße 21, 49356 Diepholz

f. d. lfd. m ............ EUR 

Summe ............ EUR