Ausschreibungstext

Regula

................ m² Regula-Betonsteinpflaster nach DIN EN 1338 und TL Pflaster-StB 2006 für Pflasterdecken, Rutsch-/Gleitwiderstand SRT-Wert > 65, liefern.

Formate (Nennmaß ohne Abstandhalter):

Steindicke 60 mm
200 x 165 mm, DI

Steindicke 80 mm
200 x 165 mm, DI
200 x 140 mm, DI, Anfangs-/Endstein
100 x 165 mm, DI, Seitenstein

Steindicke 100 mm
200 x 165 mm, DI
200 x 140 mm, DI, Anfangs-/Endstein
100 x 165 mm, DI, Seitenstein

Fasenausbildung: ................

Ausführung:
zweischichtig aus Kern- und Vorsatzbeton, durchgefärbt

Farben:
grau
anthrazit
rot
weitere Farben auf Anfrage

Lieferant:
Heinrich Niemeier GmbH & Co. KG, Wellestraße 21, 49356 Diepholz

f. d. m² ............ EUR 

Summe ............ EUR