Ausschreibungstext

Rillenplatte

................ lfd. m Beton-Rillenplatte nach DIN EN 1338 und TL Pflaster-StB 2006 für Pflasterdecken, Rutsch-/Gleitwiderstand SRT-Wert > 65, liefern.

Formate (Nennmaß ohne Abstandhalter):

Steindicke 80 mm
296 x 296 mm, DIK

Ausführung:
zweischichtig aus Kern- und Vorsatzbeton

Farben:
weiß

Lieferant:
Heinrich Niemeier GmbH & Co. KG, Wellestraße 21, 49356 Diepholz

f. d. lfd. m ............ EUR 

Summe ............ EUR