Ausschreibungstext

Saphir

................ m² Saphir-Betonsteinpflaster mit mit gestreamter Oberfläche, ohne Fase, nach DIN EN 1338 und TL Pflaster-StB 2006 für Pflasterdecken, Rutsch-/Gleitwiderstand SRT-Wert > 65, liefern.

Formate (Nennmaß ohne Abstandhalter):

Steindicke 80 mm
210 x 105 mm, DI
210 x 210 mm, DI
315 x 210 mm, DIK

Ausführung:
zweischichtig aus Kern- und Vorsatzbeton, durchgefärbt

Farben:
anthrazit-weiß-nuanciert
anthrazit-nuanciert
braun-nuanciert

Lieferant:
Heinrich Niemeier GmbH & Co. KG, Wellestraße 21, 49356 Diepholz

f. d. m² ............ EUR 

Summe ............ EUR