Ausschreibungstext

Silencia

................ m² Silencia-Betonsteinpflaster als Mehrsteinsystem, mit Mini-Fase, nach DIN EN 1338 und TL Pflaster-StB 2006 für Pflasterdecken, Rutsch-/Gleitwiderstand SRT-Wert > 65, liefern.

Formate (Nennmaß ohne Abstandhalter):

Steindicke 80 mm
210 x 140 mm, DI
175 x 140 mm, DI
140 x 140 mm, DI

Bischofsmütze (Steindicke 80 mm)
198 x 70 x 140, DI

Ausführung:
zweischichtig aus Kern- und Vorsatzbeton, durchgefärbt

Farben:
grau
anthrazit
erdbraun
sandfarben
flamenco
arktis
herbstlaub
muschelkalk

Lieferant:
Heinrich Niemeier GmbH & Co. KG, Wellestraße 21, 49356 Diepholz

f. d. m² ............ EUR 

Summe ............ EUR