Ausschreibungstext 

Cheops SV Enviro

................ m² Cheops-Enviro-SV-Betonsteinpflaster mit Verschiebesicherung, nach DIN EN 1338 und TL Pflaster-StB 2006 für Pflasterdecken, Rutsch-/Gleitwiderstand SRT-Wert > 65, liefern. 

Formate (Nennmaß ohne Abstandhalter): 

Steindicke 80 mm 
150 x 150 mm, DI 
225 x 150 mm, DI 
300 x 150 mm, DIK 
300 x 225 mm, DIK 

Ausführung: 
zweischichtig aus Kern- und Vorsatzbeton, durchgefärbt 

Farben: 
basalt-grau, anthrazit, arktis, caramel

Lieferant: 
Pro Beton Brandenburg GmbH & Co. KG, Oppelhainer Straße 1, 03238 Rückersdorf
Tel. 035325 8230, Fax 035325 505, www.h-niemeier.de 

f. d. m² ............ EUR 

Summe............  EUR