Ausschreibungstext

Lithos Kreissatz

................ m² Lithos-Betonsteinpflaster als Kreissatz, Durchmesser 183 cm, mit geschwungener Fase, nach DIN EN 1338 und TL Pflaster-StB 2006 für Pflasterdecken, Rutsch-/Gleitwiderstand SRT-Wert > 65, liefern.

Formate (Nennmaß ohne Abstandhalter):

Steindicke 80 mm
entsprechend Liefereinheit, DI

Steindicke 100 mm
entsprechend Liefereinheit, DI

Ausführung:
zweischichtig aus Kern- und Vorsatzbeton, durchgefärbt

Farben:
anthrazit
rot
braun
erdbraun
sandfarben
flamenco
montana
muschelkalk
herbstlaub

Lieferant:
Heinrich Niemeier GmbH & Co. KG, Wellestraße 21, 49356 Diepholz

f. d. m² ............ EUR 

Summe ............ EUR