Ausschreibungstext 

Modena antik 

................ m² Modena-Betonsteinpflaster als Mehrsteinsystem, mit Verschiebesicherung Fusion®, mit unregelmäßig gebrochenen Ecken und Kanten, nach DIN EN 1338 und TL Pflaster-StB 2006 für Pflasterdecken, Rutsch-/ Gleitwiderstand SRT-Wert > 65, liefern. 

Formate (Nennmaß einschließlich funktionsbedingtem Abstandhalter): 

Steindicke 80 mm 
270 x 180 mm, DI 
225 x 180 mm, DI 
180 x 180 mm, DI 
135 x 180 mm, DI 

Steindicke 100 mm 
270 x 180 mm, DI 
225 x 180 mm, DI 
180 x 180 mm, DI 
135 x 180 mm, DI 

Ausführung: 
zweischichtig aus Kern- und Vorsatzbeton, durchgefärbt 

Farben: 
grau, anthrazit, flamenco, arktis, havanna, herbstlaub, muschelkalk, dolomit 

Lieferant: 
Heinrich Niemeier GmbH & Co. KG, Uferstraße 55-61, 45881 Gelsenkirchen 
Tel. 0209 17749-0, Fax 0209 17749-29, www.h-niemeier.de 

f. d. m² ............ EUR 

Summe ............ EUR