Ausschreibungstext 

Primus (RE) 

................ m² Primus-Betonsteinpflaster nach DIN EN 1338 und TL Pflaster-StB 2006 für Pflasterdecken, Rutsch-/Gleitwiderstand SRT-Wert > 65, liefern. 

Formate (Nennmaß ohne Abstandhalter): 

Steindicke 60 mm 
200 x 100 mm, DI 
100 x 100 mm, DI 

Steindicke 80 mm 
200 x 100 mm, DI 
100 x 100 mm, DI 

Steindicke 100 mm 
200 x 100 mm, DI 
100 x 100 mm, DI 

Fasenausbildung: 
ohne Fase 
Mini-Fase (2+1) x 1,5 mm 

Ausführung: 
zweischichtig aus Kern- und Vorsatzbeton, durchgefärbt 

Farben: 
grau, anthrazit, rot, braun, ocker, flamenco, arktis, havanna , herbstlaub, weiß, weitere Farben auf Anfrage 

Lieferant: 
Heinrich Niemeier GmbH & Co. KG, Uferstraße 55-61, 45881 Gelsenkirchen 
Tel. 0209 17749-0, Fax 0209 17749-29, www.h-niemeier.de 

f. d. m² ............ EUR 

Summe ............ EUR