Ausschreibungstext 

Quadroton Fusion® 

................ m² Quadroton-Betonsteinpflaster mit Verschiebesicherung Fusion®, mit Mini-Fase (2+1) x 1,5 mm, nach DIN EN 1338 und TL Pflaster-StB 2006 für Pflasterdecken, Rutsch-/Gleitwiderstand SRT-Wert > 65, liefern. 

Formate (Nennmaß einschließlich funktionsbedingtem Abstandhalter): 

Steindicke 80 mm, nach DIN EN 1338 
200 x 100 mm, DI 
200 x 200 mm, DI 
300 x 150 mm, DI 
300 x 200 mm, DIK 
300 x 300 mm, DIK 

Ausführung: 
zweischichtig aus Kern- und Vorsatzbeton, durchgefärbt 

Farben: 
grau, anthrazit, rot, braun, flamenco, sahara, arktis, muschelkalk, herbstlaub, montana, weitere Farben auf Anfrage 

Lieferant: 
Heinrich Niemeier GmbH & Co. KG, Uferstraße 55-61, 45881 Gelsenkirchen 
Tel. 0209 17749-0, Fax 0209 17749-29, www.h-niemeier.de 

f. d. m² ............ EUR 

Summe ............ EUR