Ausschreibungstext

Taverna

................ m² Taverna-Betonsteinpflaster als Mehrsteinsystem, mit Mini-Fase, nach DIN EN 1338 und  TL Pflaster-StB 2006 für Pflasterdecken, Rutsch-/Gleitwiderstand SRT-Wert > 65, liefern.

Formate (Nennmaß ohne Abstandhalter):

Steindicke 60 mm
270 x 180 mm, DI
225 x 180 mm, DI
180 x 180 mm, DI
135 x 180 mm, DI

Ausführung:
zweischichtig aus Kern- und Vorsatzbeton, durchgefärbt

Farben:
anthrazit
flamenco
sahara
arktis
dolomit
morano

Lieferant:
Heinrich Niemeier GmbH & Co. KG, Wellestraße 21, 49356 Diepholz

f. d. m² ............ EUR 

Summe ............ EUR