Ausschreibungstext 

Ankerverbund 

 ................ m² Ankerverbund-Betonsteinpflaster mit Fase, nach DIN EN 1338 und TL Pflaster-StB 2006 für Pflasterdecken, Rutsch-/Gleitwiderstand SRT-Wert > 65, liefern. 

Formate (Nennmaß ohne Abstandhalter): 

Steindicke 80 mm 
225,0 x 225,0 mm, DI 
225,0 x 112,5 mm, DI, ganzer Randstein 
112,5 x 112,5 mm, DI, halber Randstein 

Steindicke 100 mm 
225,0 x 225,0 mm, DI 
225,0 x 112,5 mm, DI, ganzer Randstein 
112,5 x 112,5 mm, DI, halber Randstein 

Ausführung: 
zweischichtig aus Kern- und Vorsatzbeton, durchgefärbt 

Farben: 
grau, anthrazit, weitere Farben auf Anfrage 

Lieferant: 
Heinrich Niemeier GmbH & Co. KG, Uferstraße 55-61, 45881 Gelsenkirchen 
Tel. 0209 17749-0, Fax 0209 17749-29, www.h-niemeier.de 

f. d. m² ............  EUR 

Summe ............ EUR