Ausschreibungstext 

Ökopor® 

................ m² Ökopor®-Betonsteinpflaster mit Mini-Fase (2+1) x 1,5 mm, wasserdurchlässig, gemäß BDB-Richtlinie für die Herstellung von wasserdurchlässigen Pflastersteinen aus haufwerksporigem Beton, liefern. 

Versickerung ca. 891 Liter/ha*s 

Formate (Nennmaß ohne Abstandhalter): 

Steindicke 80 mm 
Beispiel Quadroton: 200 x 200 mm 
Beispiel Primus: 200 x 100 mm 

Ausführung: 
zweischichtig aus Kern- und Vorsatzbeton, durchgefärbt 

Farben: 
grau, anthrazit, rot, arktis, flamenco, weitere Farben auf Anfrage 

Lieferant: 
Heinrich Niemeier GmbH & Co. KG, Uferstraße 55-61, 45881 Gelsenkirchen 
Tel. 0209 17749-0, Fax 0209 17749-29, www.h-niemeier.de 

f. d. m² ............ EUR 

Summe ............ EUR