Ausschreibungstext 

Ökovit 

................ m² Ökovit-Betonsteinpflaster mit Sickerkammern für versickerungsfähige Flächen, nach BGB-RiNGB, liefern. 

Ökovit maxi, Sickerfläche ca. 40 % 

Formate (Rastermaß): 
Steindicke 100 mm 
600 x 400 mm 

Ökovit mini, Sickerfläche ca. 33 % 

Formate (Rastermaß): 
Steindicke 80 mm 
300 x 300 mm 

Ausführung: 
zweischichtig aus Kern- und Vorsatzbeton, durchgefärbt 

Farben: 
grau, weitere Farben auf Anfrage 

Lieferant: 
Heinrich Niemeier GmbH & Co. KG, Uferstraße 55-61, 45881 Gelsenkirchen 
Tel. 0209 17749-0, Fax 0209 17749-29, www.h-niemeier.de 

f. d. m² ............ EUR 

Summe ............ EUR