Ausschreibungstext 

Quadra 

................ m² Quadra-Betonsteinpflaster nach DIN EN 1338 und TL Pflaster-StB 2006 für Pflasterdecken, Rutsch-/Gleitwiderstand SRT-Wert > 65, liefern. 

Formate (Nennmaß ohne Abstandhalter): 

Steindicke 80 mm 
250 x 125 mm, DI 
125 x 125 mm, DI 

Steindicke 100 mm 
250 x 125 mm, DI 
125 x 125 mm, DI 

Ausführung: 
zweischichtig aus Kern- und Vorsatzbeton, durchgefärbt 

Farben: 
grau, anthrazit, braun, sandfarben, weitere Farben auf Anfrage 

Lieferant: 
Heinrich Niemeier GmbH & Co. KG, Radbodstraße 8-10, 59067 Hamm 
Tel. 02381 97388-0, Fax 02381 97388-29, www.h-niemeier.de 

f. d. m² ............ EUR 

Summe ............ EUR